Author: Philippe

Modifié par HotStick
le 22/05/2015
51ThMassilia
Version 2.3

OFF si arrêt flaps

Air Brakes

Vu du bouton

Coolie Switch
Eau +
Huile - Huile +
Eau -

Recommandé
85° eau
92° Huile

Sél. Moteur
Av moteur 1
M Tous
Ar moteur 2

Landing light

EAC ARM
Bomb Door Open
EAC Off
Door Close

Frein Parking

Frein Parking

Gauche démarre moteur 1
Droite démarre moteur 2

GEAR

Attention !
Placer en position centrale
Sinon alt activé

Hélice en drapeau

Cran Supercharger

Av F3 Passage
Mil F1 Cockpit
Arr F2 Cam libre

Flaps
Av Descend
M Stoppe
Ar Monte

Palonnier sur Axes
(et Frein différentiel sur pédales pour avions Allemand
Faire S1 pour autres)

Freins = ! (pour avion Soviet)

Carte = O

Touche pour Boost LA5
LCTL+D (mis par moi)